{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":234,"n_cols":9,"rows_kept":234,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,13,0],[3,1,13,1],[3,2,13,2],[3,3,13,3],[3,4,13,4],[14,0,23,0],[14,1,23,1],[14,2,23,2],[14,3,23,3],[14,4,23,4],[24,0,45,0],[24,1,45,1],[24,2,34,2],[24,3,34,3],[24,4,34,4],[35,2,45,2],[35,3,45,3],[35,4,45,4],[46,0,68,0],[46,1,68,1],[46,2,64,2],[46,3,68,3],[46,4,68,4],[65,2,66,2],[67,2,68,2],[69,0,106,0],[69,1,106,1],[69,2,86,2],[69,3,84,3],[69,4,106,4],[87,2,104,2],[87,3,102,3],[105,2,106,2],[105,3,106,3],[107,0,121,0],[107,1,121,1],[107,2,121,2],[107,3,121,3],[107,4,121,4],[122,0,150,0],[122,1,150,1],[122,2,128,2],[122,3,128,3],[122,4,150,4],[129,2,130,2],[129,3,150,3],[131,2,150,2],[151,0,165,0],[151,1,165,1],[151,2,165,2],[151,3,165,3],[151,4,165,4],[166,0,174,0],[166,1,174,1],[166,2,174,2],[166,3,174,3],[166,4,174,4],[175,0,192,0],[175,1,192,1],[175,2,192,2],[175,3,192,3],[175,4,192,4],[193,0,201,0],[193,1,201,1],[193,2,201,2],[193,3,197,3],[193,4,201,4],[198,3,201,3],[202,0,216,0],[202,1,216,1],[202,2,216,2],[202,3,216,3],[202,4,216,4],[217,0,231,0],[217,1,231,1],[217,2,231,2],[217,3,231,3],[217,4,231,4],[232,2,232,8],[233,0,233,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1 "]
["广州市2018年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（第三季度8月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["南沙区","广州市宏杰达纸业有限公司","污水站处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），pH值、色度、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷、可吸附有机卤素执行表2标准","2018-07-24","pH值(无量纲)",7.13,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.031,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.47,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）","ND(0.01)",0.8,"是"]
["黄埔区","广东南方碱业股份有限公司","废水总排口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/ 一级标准","2018-07-05","pH值(无量纲)",7.38,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.033,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",42,90,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",14,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",17.8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","6.4×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)",0.03,0.5,"是"]
["南沙区"," 广州造纸股份有限公司","总排口","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-07-06","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.61,"d":"0.610"},5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",20,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",5.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",19,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",2.42,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.02,0.8,"是"]
[null,null,"三公里排污口处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-07-06","pH值(无量纲)",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.569,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",19,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.04,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",5.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",18,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",2.13,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.03,0.8,"是"]
["黄埔区","广州市添利电子科技有限公司","总口处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-07-04","pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",4.72,15,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",0.26,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",26,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",3.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",10.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","5.0×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.36,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.009,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"含镍废水车间3楼排放口",null,null,"pH值（无量纲）",{"v":5.7,"d":"5.70"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"含镍废水车间4楼排放口",null,null,"pH值（无量纲）",5.72,"/","/"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["黄埔区","依利安达（广州）电子有限公司","西区总排口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）（入污水厂）","2018-07-12","pH值(无量纲)",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.064,30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.08,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.92,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.5×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.44,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.07,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"五日生化需氧量(mg/L）",2.1,300,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度",null,"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"东区总排口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）（入污水厂）",null,"pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.069,30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.12,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.52,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.2×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"五日生化需氧量(mg/L）",1.3,300,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度",null,"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"西区含镍车间废水排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）",null,"pH值(无量纲)",7.88,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.06,0.5,"是"]
["南沙区","广州锦兴纺织漂染有限公司","总口处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/一级标准","2018-07-18","pH值(无量纲)",7.18,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.2,"d":"0.200"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.12,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",5.62,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.04,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","3.2×10-3",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","名幸电子(广州南沙)有限公司","生活水处理后","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018-07-24","pH值(无量纲)",7.09,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.133,"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",5,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.3,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.19,"/","/"]
[null,null,"一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量及4.2.7条款+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"pH值(无量纲)",7.11,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.52,30,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",4.67,20,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",82,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.04,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",24.6,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",13,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.82,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.3×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",1.19,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锰(mg/L）","ND(0.02)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.008,0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.027,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["增城区","广州晖腾纺织有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业污染物排放浓度限值（直接排放）及修改单+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段一级标准","2018-07-30","pH值（无量纲）",7.31,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",1.87,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类（mg/L）",1.14,{"v":1,"d":"1.0"},"否"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯（mg/L）",0.19,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",32,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",16,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",6.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",18,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",10.6,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.16,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑（mg/L）","7.4×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["增城区","广州市穗新牧业有限公司","总排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准+《禽畜养殖业污染排放标准》（DB44/613-2009）表5集约化畜禽养殖业污染最高允许日均排放浓度（珠三角标准值）","2018-07-05","pH值(无量纲)",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.136,10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","7.8×102",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",25,70,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",6.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",25,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",1.84,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
["黄埔区","乐金显示（中国）有限公司","总口处理后","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)第Ⅳ类水标准","2018-07-24","pH值（无量纲）",7.08,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",2.28,1.5,"否"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",17,30,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.7,6,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",19.8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）",0.003,0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.4×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.03,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）",0.01,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）",0.009,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.21,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.036,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["南沙区","广州南沙珠江啤酒有限公司","总口处理后","《啤酒工业污染物排放标准》(GB 19821-2005)","2018-07-31","pH值(无量纲)",7.11,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",21,80,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",5.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",15,70,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.44,3,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"氨氮(mg/L)",0.227,10,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",16,40,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND（0.04）",10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",16.8,"/","/"]
["黄埔区","广东天海花边有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放）及修改单","2018-07-24","pH值(无量纲)",7.47,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.37,20,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",58,200,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,80,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",{"v":0.6,"d":"0.60"},"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",14.6,50,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",18,100,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",{"v":9.6,"d":"9.60"},30,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.19,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","7.0×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
["增城区","增城颖海染厂有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）（直接排放）+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段一级标准+《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）修改单","2018-07-10","pH值（无量纲）",7.87,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.336,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类（mg/L）","ND(0.03)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯（mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",4,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",1.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",4.81,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑（mg/L）","2.9×10-3",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["增城区","增城市佳景棉纺织造有限公司","停产"]
["备注： 结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]