{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["废水","Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":200,"n_cols":9,"rows_kept":200,"merged":[[0,0,0,6],[0,7,0,8],[1,0,1,8],[3,0,13,0],[3,1,13,1],[3,2,13,2],[3,3,13,3],[3,4,13,4],[14,0,23,0],[14,1,23,1],[14,2,23,2],[14,3,23,3],[14,4,23,4],[24,0,45,0],[24,1,45,1],[24,2,34,2],[24,3,34,3],[24,4,34,4],[35,2,45,2],[35,3,45,3],[35,4,45,4],[46,0,68,0],[46,1,68,1],[46,2,64,2],[46,3,68,3],[46,4,68,4],[65,2,66,2],[67,2,68,2],[69,0,106,0],[69,1,106,1],[69,2,86,2],[69,3,84,3],[69,4,106,4],[87,2,104,2],[87,3,102,3],[105,2,106,2],[105,3,106,3],[107,0,121,0],[107,1,121,1],[107,2,121,2],[107,3,121,3],[107,4,121,4],[122,0,136,0],[122,1,136,1],[122,2,136,2],[122,3,136,3],[122,4,136,4],[137,0,145,0],[137,1,145,1],[137,2,145,2],[137,3,145,3],[137,4,145,4],[146,0,163,0],[146,1,163,1],[146,2,163,2],[146,3,163,3],[146,4,163,4],[164,0,178,0],[164,1,178,1],[164,2,178,2],[164,3,178,3],[164,4,178,4],[179,0,193,0],[179,1,193,1],[179,2,193,2],[179,3,193,3],[179,4,193,4],[194,2,194,8],[195,2,195,8],[196,2,196,8],[197,0,197,8],[199,1,199,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["广州市2018年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（第4季度）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["南沙区","广州市宏杰达纸业有限公司","污水站处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），pH值、色度、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷、可吸附有机卤素执行表2标准","2018-10-18","pH值(无量纲)",7.08,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.03,"d":"0.030"},{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.08,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",1.96,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.02,0.8,"是"]
["黄埔区","广东南方碱业股份有限公司","废水总排口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/ 一级标准","2018-10-18","pH值(无量纲)",6.91,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",34,90,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",8.83,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.5×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区"," 广州造纸股份有限公司","总排口","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-10-17","pH值(无量纲)",7.38,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.925,5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",44,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",16,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.08,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",9.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",2.47,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.06,0.8,"是"]
[null,null,"三公里排污口处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-10-17","pH值(无量纲)",7.41,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.89,"d":"0.890"},5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",39,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",16,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.08,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",9.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",2.04,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.16,0.8,"是"]
["黄埔区","广州市添利电子科技有限公司","总口处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-10-19","pH值(无量纲)",{"v":7.2,"d":"7.20"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.738,15,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",0.78,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",8.13,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","4.20×10-4",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.04,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.016,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.09,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"含镍废水车间3楼排放口",null,null,"pH值（无量纲）",6.89,"/","/"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"含镍废水车间4楼排放口",null,null,"pH值（无量纲）",6.91,"/","/"]
[{"$nulls":5},"镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["黄埔区","依利安达（广州）电子有限公司","西区总排口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）（入污水厂）","2018-10-18","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.16,30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",12,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.14,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.1×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.58,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.09,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"五日生化需氧量(mg/L）",2.5,300,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度",null,"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"东区总排口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）（入污水厂）",null,"pH值(无量纲)",7.18,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.058,30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.18,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","1.2×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.02,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜(mg/L）",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"五日生化需氧量(mg/L）",1.2,300,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度",null,"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"西区含镍车间废水排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）",null,"pH值(无量纲)","/","6～9","是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","广州锦兴纺织漂染有限公司","总口处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/一级标准","2018-10-17","pH值(无量纲)",7.11,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)","ND(0.03)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",1.81,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.28,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","1.6×10-3",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["增城区","广州晖腾纺织有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业污染物排放浓度限值（直接排放）及修改单+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段一级标准","2018-10-10","pH值（无量纲）",8.13,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.784,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类（mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯（mg/L）",0.22,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",14,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",4.13,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.07,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑（mg/L）","3.3×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["增城区","广州市穗新牧业有限公司","总排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准+《禽畜养殖业污染排放标准》（DB44/613-2009）表5集约化畜禽养殖业污染最高允许日均排放浓度（珠三角标准值）","2018-10-16","pH值(无量纲)",7.15,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.331,10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","<10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",39,70,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",9.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",1.93,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.18,0.5,"是"]
["黄埔区","乐金显示（中国）有限公司","总口处理后","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)第Ⅳ类水标准","2018-10-18","pH值（无量纲）",7.06,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.123,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",17,30,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.06,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",2.3,6,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",14.6,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.8×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.02,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）",0.021,0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.09,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.009,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["黄埔区","广东天海花边有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放）及修改单","2018-10-16","pH值(无量纲)",7.03,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.02,20,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.16,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.12,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",128,200,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",16,80,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",2.61,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",25.1,50,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",29,100,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",10.2,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.29,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","8.6×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
["增城区","增城颖海染厂有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）（直接排放）+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段一级标准+《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）修改单","2018-10-10","pH值（无量纲）",7.82,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",5.55,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类（mg/L）",0.56,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯（mg/L）",0.17,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",39,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",7.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",7.87,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑（mg/L）","8.8×10-3",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["增城区","广州万利达纸制品有限公司","停产"]
["增城区","增城永耀纸制品有限公司","停产"]
["增城区","增城市佳景棉纺织造有限公司","停产"]
["备注： ①结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。蛔虫卵检出限为20MPN/L。"]
[null,"② 可吸附有机卤素、蛔虫卵项目是属于分包数据，由中国广州分析测试中心提供。"]
[null,"③中国石油化工股份有限公司广州分公司乙烯北沟排口无排水。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":35,"n_cols":16,"rows_kept":35,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":14}
[null,7.82,5.55,0.56,0.17,39,"ND(0.005)","ND(0.004)",4,"ND(0.04)",7.1,8,7.87,0.03,"8.8×10-3","ND(0.01)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},7.82]
[{"$nulls":10},5.55]
[{"$nulls":10},0.56]
[{"$nulls":10},0.17]
[{"$nulls":10},39]
[{"$nulls":10},"ND(0.005)"]
[{"$nulls":10},"ND(0.004)"]
[{"$nulls":10},4]
[{"$nulls":10},"ND(0.04)"]
[{"$nulls":10},7.1]
[{"$nulls":10},8]
[{"$nulls":10},7.87]
[{"$nulls":10},0.03]
[{"$nulls":10},"8.8×10-3"]
[{"$nulls":10},"ND(0.01)"]