{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":395,"n_cols":9,"rows_kept":395,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,122,0],[3,1,122,1],[3,2,26,2],[3,3,122,3],[3,4,26,4],[27,2,50,2],[27,4,50,4],[51,2,74,2],[51,4,74,4],[75,2,98,2],[75,4,98,4],[99,2,122,2],[99,4,122,4],[123,0,133,0],[123,1,133,1],[123,2,133,2],[123,3,133,3],[123,4,133,4],[134,0,144,0],[134,1,144,1],[134,2,144,2],[134,3,144,3],[134,4,144,4],[145,0,155,0],[145,1,155,1],[145,2,155,2],[145,3,155,3],[145,4,155,4],[156,0,165,0],[156,1,165,1],[156,2,165,2],[156,3,165,3],[156,4,165,4],[166,0,187,0],[166,1,187,1],[166,2,176,2],[166,3,176,3],[166,4,176,4],[177,2,187,2],[177,3,187,3],[177,4,187,4],[188,0,224,0],[188,1,224,1],[188,2,205,2],[188,3,201,3],[188,4,224,4],[204,3,205,3],[206,2,223,2],[206,3,219,3],[222,3,223,3],[225,0,239,0],[225,1,239,1],[225,2,239,2],[225,3,239,3],[225,4,239,4],[240,0,290,0],[240,1,290,1],[240,2,256,2],[240,3,256,3],[240,4,256,4],[257,2,273,2],[257,3,273,3],[257,4,273,4],[274,2,290,2],[274,3,290,3],[274,4,290,4],[291,0,319,0],[291,1,319,1],[291,2,297,2],[291,3,297,3],[291,4,319,4],[298,2,299,2],[298,3,319,3],[300,2,319,2],[320,0,334,0],[320,1,334,1],[320,2,334,2],[320,3,334,3],[320,4,334,4],[335,0,343,0],[335,1,343,1],[335,2,343,2],[335,3,343,3],[335,4,343,4],[344,0,361,0],[344,1,361,1],[344,2,361,2],[344,3,361,3],[344,4,361,4],[362,0,376,0],[362,1,376,1],[362,2,376,2],[362,3,376,3],[362,4,376,4],[377,0,391,0],[377,1,391,1],[377,2,391,2],[377,3,391,3],[377,4,391,4],[392,2,392,8],[393,0,393,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["广州市2018年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（第一季度2月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["黄埔区","中国石油化工股份有限公司广州分公司","珠江排口处理后","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2水污染物特别排放限值（直接排放）","2018-01-25","pH值（无量纲）",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.69,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对+间-二甲苯(mg/L)","ND(2.2×10-3)","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",32,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0032,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.45,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",7.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",18.4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","6.88×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","5.7×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",12.9,20,"是"]
[null,null,"西排洪沟",null,"2018-01-25","pH值（无量纲）",7.22,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.75,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对+间-二甲苯(mg/L)","ND(2.2×10-3)","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",18,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0029,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.11,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",4.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",4.38,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","2.92×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","9.93×10-3",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.29,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",5.4,20,"是"]
[null,null,"动力口",null,"2018-01-25","pH值（无量纲）",{"v":7.2,"d":"7.20"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.117,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对+间-二甲苯(mg/L)","ND(2.2×10-3)","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0032,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",12,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",{"v":3.9,"d":"3.90"},40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","2.78×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","7.1×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.14,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",{"v":3,"d":"3.0"},20,"是"]
[null,null,"东排洪沟",null,"2018-01-25","pH值（无量纲）",7.17,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.391,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对+间-二甲苯(mg/L)","ND(2.2×10-3)","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",{"v":0.003,"d":"0.0030"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.04,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",1.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",4.24,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","2.75×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","7.3×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.16,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",2.8,20,"是"]
[null,null,"南排洪沟",null,"2018-01-25","pH值（无量纲）",6.86,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.406,{"v":8,"d":"8.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"苯并(a)芘(mg/L)","ND(4×10-7)",3e-05,"是"]
[{"$nulls":5},"对+间-二甲苯(mg/L)","ND(2.2×10-3)","/","/"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L)",11,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L)",0.0034,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"邻-二甲苯(mg/L)","ND(1.4×10-3)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)",0.04,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"烷基汞(mg/L)","ND(7×10-7)","不得检出","是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L)",2.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L)",13,70,"是"]
[{"$nulls":5},"乙苯(mg/L)","ND(8×10-4)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L)",{"v":5.7,"d":"5.70"},40,"是"]
[{"$nulls":5},"总钒(mg/L)","3.78×10-3",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L)","6.6×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L)",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L)","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L)","ND(0.05)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L)","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总有机碳（TOC）(mg/L)",3.9,20,"是"]
["南沙区","广州市宏杰达纸业有限公司","污水站处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），pH值、色度、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷、可吸附有机卤素执行表2标准","2018-01-10","pH值(无量纲)",{"v":7.2,"d":"7.20"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)","ND(0.025)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0004,"/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.05,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）","2.19",12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）","ND(0.01)",0.8,"是"]
["增城区","广州万利达纸制品有限公司","总口处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准 + 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-01-22","pH值(无量纲)",7.19,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.648,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",36,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0026,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",5.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",2.22,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["增城区","增城永耀纸制品有限公司","污水站处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-01-22","pH值(无量纲)",7.26,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.9,"d":"0.900"},{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",6,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0013,"/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L)","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L)","ND(0.04)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.58,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）","ND(0.01)",0.8,"是"]
["黄埔区","广东南方碱业股份有限公司","废水总排口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/ 一级标准","2018-01-23","pH值(无量纲)",8.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.044,10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",44,90,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.17,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",8.4,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",15,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",9.33,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","3.2×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L)",0.02,0.5,"是"]
["南沙区"," 广州造纸股份有限公司","总排口","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-01-11","pH值(无量纲)",{"v":7.2,"d":"7.20"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.493,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",25,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0003,"/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",4.1,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",2.12,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.06,0.8,"是"]
[null,null,"三公里排污口处理后","化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值（制浆和造纸联合生产企业），其它指标执行表2标准","2018-01-11","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.496,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",24,60,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0003,"/","/"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)","/","/"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)","/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",3.9,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",2.64,12,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.08,0.8,"是"]
["黄埔区","依利安达（广州）电子有限公司","西区总排口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）（入污水厂）","2018-01-10","pH值(无量纲)",7.11,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.218,30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.74,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.04,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",0.012,0.4,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":2,"d":"2.0"},300,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度",null,"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":3},"《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值",null,"总铜(mg/L）","ND(0.01)",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"东区总排口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量（珠三角）（入污水厂）",null,"pH值(无量纲)",7.66,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.047,30,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.07,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.64,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","ND(9×10-6)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.02,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"五日生化需氧量(mg/L）",1.9,300,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度",null,"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":3},"《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值",null,"总铜(mg/L）",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）",0.013,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[null,null,"西区含镍废水车间排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值",null,"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","广州锦兴纺织漂染有限公司","总口处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012及修改单）+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/一级标准","2018-01-26","pH值(无量纲)",7.14,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.231,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",7,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.07,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",1.5,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",12,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",3.26,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.02,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","1.9×10-3",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","互太（番禺）纺织印染有限公司","一期出水口","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段/ 一级标准","2018-01-16","pH值(无量纲)",7.12,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.44,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.35,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.11,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",24,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0004,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）","ND(0.04)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",4.2,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硝基苯(mg/L）","ND(1.7×10-4)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",6.08,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.05,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L)","6.3×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"二期出水口","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段/ 一级标准","2018-01-16","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",1.47,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.28,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.16,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",21,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）",0.0003,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.04,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",{"v":4,"d":"4.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"硝基苯(mg/L）","ND(1.7×10-4)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",5.89,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.04,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L)","6.6×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"三期出水口","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单+广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段/ 一级标准","2018-01-16","pH值(无量纲)",{"v":7.1,"d":"7.10"},"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",2.18,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.45,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.14,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",20,80,"是"]
[{"$nulls":5},"挥发酚(mg/L）","ND(0.0003)",0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.04,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",3.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"硝基苯(mg/L）","ND(1.7×10-4)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",6.25,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.02,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L)","7.0×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["南沙区","名幸电子(广州南沙)有限公司","生活水处理后","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准","2018-01-09","pH值(无量纲)",7.04,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",0.047,"/","/"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND(0.04)",100,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",8,500,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",2.2,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",8,400,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.22,"/","/"]
[null,null,"一期高镍车间废水处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值（入污水厂）+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准",null,"pH值(无量纲)",7.07,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[null,null,"总排口",null,null,"pH值(无量纲)",7.11,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":3.9,"d":"3.90"},30,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",1.49,20,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",18,160,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.06,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",4.5,300,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",15,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",4.13,40,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND(0.003)",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","1.27×10-4",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锰(mg/L）","ND(0.02)",{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.01,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND(0.05)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）","ND(0.004)",0.4,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷(mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.11,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND(0.006)",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["增城区","广州晖腾纺织有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）（直接排放）及修改单+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段一级标准","2018-01-17","pH值（无量纲）",7.71,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.368,10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类（mg/L）",0.39,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯（mg/L）",0.28,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",25,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.04,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",4.6,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",13,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",3.75,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.08,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑（mg/L）","9×10-4",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["增城区","广州市穗新牧业有限公司","总排放口","《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准+《禽畜养殖业污染排放标准》（DB44/613-2009）","2018-01-17","pH值(无量纲)",7.23,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",{"v":0.1,"d":"0.100"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）",0.05,10,"是"]
[{"$nulls":5},"粪大肠菌群（个/L）","＜10",10000,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",21,70,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",3.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",12,60,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",0.71,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
["黄埔区","乐金显示（中国）有限公司","总口处理后","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)第Ⅳ类水标准","2018-01-24","pH值（无量纲）",7.24,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",0.166,1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",20,30,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）","ND(0.04)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":4,"d":"4.0"},6,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",25.4,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镉（mg/L）","ND(0.003)",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
[{"$nulls":5},"总汞（mg/L）","3.5×10-5",0.001,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.15,0.3,"是"]
[{"$nulls":5},"总镍（mg/L）",0.04,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总铅（mg/L）","ND(0.05)",0.05,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物（mg/L）","ND(0.004)",0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总锌（mg/L）",0.028,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
["黄埔区","广东天海花边有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）（间接排放）及修改单","2018-01-25","pH值(无量纲)",7.21,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",12.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类(mg/L)",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯(mg/L）",0.19,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",63,200,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物(mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,80,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类(mg/L）",0.07,"/","/"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",13.6,50,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",13,100,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",20.1,30,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},1.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑(mg/L）","3.8×10-3",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)","/","/"]
["增城区","增城颖海染厂有限公司","污水站处理后","《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）（直接排放）及修改单+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段一级标准","2018-01-16","pH值（无量纲）",7.13,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮（mg/L）",{"v":7.3,"d":"7.30"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"苯胺类（mg/L）",0.56,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"二氧化氯（mg/L）",0.18,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量（mg/L）",34,80,"是"]
[{"$nulls":5},"硫化物（mg/L）","ND(0.005)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬（mg/L）","ND(0.004)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"色度（倍）",4,50,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.04,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",5.7,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",8,50,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",13.8,15,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.02,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锑（mg/L）","6.8×10-3",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
["增城区","增城市佳景棉纺织造有限公司","关闭"]
["备注： ①结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]
[null,"② 中国石油化工股份有限公司广州分公司乙烯北沟排口无排水。"]