{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,26,0],[3,1,26,1],[3,2,22,2],[3,3,26,3],[3,4,26,4],[23,2,24,2],[25,2,26,2],[27,0,35,0],[27,1,35,1],[27,2,35,2],[27,3,31,3],[27,4,35,4],[32,3,35,3],[36,0,36,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["广州市2018年国控企业污染源（废水重点）监督性监测结果（第一季度1月）"]
["行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标"]
["黄埔区","广州市添利电子科技有限公司","总口处理后","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)+《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2018-01-09","pH值(无量纲)",7.11,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"氨氮(mg/L)",4.78,15,"是"]
[{"$nulls":5},"氟化物(mg/L）",{"v":0.2,"d":"0.20"},10,"是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",4,80,"是"]
[{"$nulls":5},"六价铬(mg/L）","ND（0.004）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"石油类（mg/L）",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量（mg/L）",{"v":1,"d":"1.0"},20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物（mg/L）",9,30,"是"]
[{"$nulls":5},"阴离子表面活性剂（mg/L）",0.17,{"v":5,"d":"5.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总氮（mg/L）",14.3,20,"是"]
[{"$nulls":5},"总镉(mg/L）","ND（0.003）",0.01,"是"]
[{"$nulls":5},"总铬(mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总汞(mg/L）","2.8×10-5",0.005,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷（mg/L）",0.44,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND（0.05）",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铅(mg/L）","ND（0.05）",0.1,"是"]
[{"$nulls":5},"总氰化物(mg/L）",{"v":0.18,"d":"0.180"},0.2,"是"]
[{"$nulls":5},"总砷（mg/L）","ND(0.01)",0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总铜（mg/L）",0.15,0.5,"是"]
[{"$nulls":5},"总锌(mg/L）","ND（0.006）",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[null,null,"含镍废水车间3楼排放口",null,null,"pH值(无量纲)",5.65,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）","ND(0.05)",0.5,"是"]
[null,null,"含镍废水车间4楼排放口",null,null,"pH值(无量纲)",5.72,"/","/"]
[{"$nulls":5},"总镍(mg/L）",0.74,0.5,"否"]
["南沙区","广州南沙珠江啤酒有限公司","总口处理后","《啤酒工业污染物排放标准》(GB 19821-2005)","2018-01-08","pH值(无量纲)",7.16,"6～9","是"]
[{"$nulls":5},"化学需氧量(mg/L）",15,80,"是"]
[{"$nulls":5},"五日生化需氧量(mg/L）",3.8,20,"是"]
[{"$nulls":5},"悬浮物(mg/L）",9,70,"是"]
[{"$nulls":5},"总磷(mg/L）",0.12,3,"是"]
[{"$nulls":3},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"氨氮(mg/L)",0.254,10,"是"]
[{"$nulls":5},"色度(倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":5},"动植物油(mg/L）","ND（0.04）",10,"是"]
[{"$nulls":5},"总氮(mg/L）",7.87,"/","/"]
["备注： 结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。"]